南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）工程车辆轮廓检测系统采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）工程
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	802-15-4
	车辆轮廓检测系统（含门架）
	
	套
	14
	


清单说明：
（1） 包括运输、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：413000.00元。
3. 技术参数
802-15-4 车辆轮廓检测系统（含门架）
满足《汽车外廓尺寸检测仪》 JT/T1012-2015 的相关要求
轮廓检测系统由长高轮廓扫描激光传感器、宽高轮廓扫描激光传
感器和中央数据采集器三部分构成
车辆检测速度： 0~20km/h
车辆长度检测范围： 1~20m
车辆长度检测误差：±0.8%或±50mm
车辆宽度检测范围： 1~4m
车辆宽度检测误差：±0.8%或±20mm
车辆高度检测范围： 1~5m
车辆高度检测误差：±0.8%或±20mm
扫描频率： 50Hz
激光防护等级： 1. 级
通信接口：以太网/RS232
[bookmark: _GoBack]触发方式：自动触发/IO 触发
防护等级： IP67
工作温度： -30℃~70℃
相对湿度：≤90%
MTBF：≥20000h
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年01月05日14：00之前发送至采购人邮箱：1376039885@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：李工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年01月03日
