广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段路面应急车道、耙齿影隧道、黄猄岭隧道北行入口前、车田坝大桥应急车道侧等位置加装新增LED灯带劳务合作项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段路面应急车道、耙齿影隧道、黄猄岭隧道北行入口前、车田坝大桥应急车道侧等位置加装新增LED灯带劳务合作项目
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：劳务合作
1.4计划工期：30天
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：225000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为耙齿影隧道北行入口洞口弧顶及洞内加装1650米LED灯带、黄猄岭隧道北行入口前左侧加装250米LED灯带、南行K3294+800-3295+000应急车道侧加装灯带 200米、南行 K3296+400-3296+500应急车道侧加装灯带 100米、北行K3338+380-3338+300 应急车道侧加装灯带80米、南行 K3277+800-3278+000 应急车道侧加装LED灯带200米、南行 K3293+700-K3294+300 应急车道侧加装3W 灯带 600米2、北行 K3242+302-K3242+908 车田坝大桥应急车道侧安装3W灯带 606米、南行K3346+398-K3346+735 良口流溪河2号大桥应急车道侧安装3W灯带336米等。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月7日17：00之前发送至采购人邮箱：342409463@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：蔡工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年1月5日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2023年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-大广路段路面应急车道、耙齿影隧道、黄猄岭隧道北行入口前、车田坝大桥应急车道侧等位置加装新增LED灯带劳务合作项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	耙齿影隧道新增LED灯带项目

	　
	LED灯带
	米
	1600
	　
	　
	甲供材乙施工

	　
	不锈钢灯带卡槽
	套
	1200
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-1-2-27
	时控开关
	个
	2
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-1-2-29
	空气开关安装
	个
	1
	　
	　
	　

	409-2-4-5-2-2-19
	铜芯电缆 3*4m2
	米
	400
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-5-2-2-18
	铜芯电缆 3*2.5m2
	米
	1600
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-5-2-6-1
	水平铜芯电缆敷设截面积35mm2以内
	m
	2000
	　
	　
	　

	409-2-4-9-1-3
	PVC管DN25mm（Φ32)
	米
	400
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-9-1-15
	明敷PVC塑料管管道1孔
	米
	400
	　
	　
	　

	409-2-4-9-1-14
	PVC直通
	个
	100
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-9-1-13
	水泥钉管码
	个
	1600
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-7-2-2-1-15
	管卡φ32
	个
	1000
	　
	　
	甲供材乙施工

	　
	封路措施费
	次
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　

	黄猄岭隧道北行入口前新增LED灯带项目

	　
	LED灯带
	米
	300
	　
	　
	甲供材乙施工

	　
	LED灯带J型支架（波形护栏）
	个
	300
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-5-2-6-1
	水平铜芯电缆敷设截面积35mm2以内
	m
	400
	　
	　
	乙施工

	409-2-4-9-1-3
	PVC管DN25mm（Φ32)
	米
	320
	　
	　
	甲供材

	409-2-4-9-1-15
	明敷PVC塑料管管道1孔
	米
	320
	　
	　
	乙施工

	409-2-4-1-2-29
	空气开关安装
	个
	2
	　
	　
	乙施工

	　
	封路措施费
	次
	2
	　
	　
	　

	合计
	[bookmark: _GoBack]　
	　

	大广路面应急车道加装LED灯带项目

	　
	LED灯带
	米
	600
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-5-2-2-19
	铜芯电缆 3*4m2
	米
	500
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-5-2-2-18
	铜芯电缆 3*2.5m2
	米
	500
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-9-1-3
	PVC管DN25mm（Φ32)
	米
	1200
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-9-1-14
	PVC直通
	个
	300
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-9-1-13
	水泥钉管码
	个
	1200
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-7-2-2-1-15
	管卡φ32
	个
	1200
	　
	　
	甲供材乙施工

	　
	封路措施费
	次
	10
	　
	　
	　

	合计
	　
	　

	车田坝大桥应急车道等位置加装LED灯带项目

	　
	LED灯带
	米
	1542
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-5-2-6-1
	水平铜芯电缆敷设截面积35mm2以内
	m
	3042
	　
	　
	甲供材乙施工

	409-2-4-9-1-2
	PVC管DN20mm（Φ25)
	米
	2842
	　
	　
	甲供材乙施工

	　
	封路措施费
	次
	6
	　
	　
	　

	合计
	　
	　

	总计
	　
	　



