广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、机二高、花莞、广佛肇广州段服务器、交换机、工作站、柴油发电机蓄电池等设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-（机场高速公路路段、广州新白云国际机场第二高速公路路段、花都至东莞高速公路路段、广佛肇高速公路广州石井至肇庆大旺段（广州段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-5-1-1-11
	intel双路通用服务器
	台
	1
	"4210R×2/32G DDR4×4/600G 10K SAS×2（8盘位，RAID 1）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1/550W(1＋1)/3Y

2U双路标准机架式服务器
CPU：2颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz
内存：128G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：2块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡

	409-2-1-5-4-4-4
	核式万兆网交换机（中心级）
	台
	1
	线速转发交换容量大于等于336Tbps，包转发速率不小于57600Mpps；
业务板槽位大于等于6、主控板槽位大于等于2、集中监控板槽位大于等于2、系统电源槽位大于等于4、PoE电源槽位大于等于4；
至少16个万兆光口，48个GE电口；配置对应万兆光模块；
支持IPV4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等；
支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；
支持Pingv6、Telnetv6、FTPv6、TFTPv6、DNSv6、ICMPv6；
支持IPv4向IPv6的过渡技术，包括：IPv6手工隧道、6to4隧道、ISATAP隧道、GRE隧道、IPv4兼容
自动配置隧道；
支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式；
支持WLAN基本业务、QoS、安全和用户管理；
支持TRILL，FCoE（DCB），EVN，nCenter，EVB，SPB，VXLAN等数据中心特性；

	409-2-2-3-5-3
	工作站
	台
	1
	包含CPU：酷睿i7四核，3.0GHz以上；内存：≥8G DDR3内存；缓存：≥8MB高速；硬盘：≥1T（7200rpm）；独立显卡：≥2G显存；显示器：≥22英寸液晶屏；标准专用键盘、鼠标；含操作系统；

	409-2-4-3-2-6
	柴油发电机蓄电池12V200AH
	套
	16
	

	409-2-4-3-2-6
	柴油发电机蓄电池12V200AH
	套
	2
	


清单说明：
（1）  包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：148503.00元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月15日14：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：林工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
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