广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速 (广州段) 、增城至从化高速、增城至花都北兴段、从化至黄埔高速工程网络安全设备采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-广河高速 (广州段) 、增城至从化高速、增城至花都北兴段、从化至黄埔高速工程
[bookmark: _GoBack]1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	508-53-1
	上网行为审计系统
	
	台
	1
	

	508-53-3
	防火墙
	
	台
	2
	

	508-53-3
	防火墙
	
	台
	1
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价： 106850.33元。
3. 技术参数
上网行为审计系统
网络层吞吐量（大包）：2Gb，应用层吞吐量：150Mb，带宽性能：100Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：20Mb，支持用户数：500，包转发率：14.4Kpps，每秒新建连接数：1000，最大并发连接数：50000。
硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G ，电源：单电源，接口：4千兆电口。
防火墙
网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：1G，防病毒吞吐量：500M，IPS吞吐量：300M，全威胁吞吐量：250M，并发连接数：100万，HTTP新建连接数：2.5万，SSL VPN推荐用户数（单独购买）：15，SSL VPN最大用户数（单独购买）：40，SSL VPN最大理论加密流量（单独购买）：150M，IPSec VPN 最大接入数：200，IPSec  VPN吞吐量：200M。
硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G ，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP(*1台)；

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年1月19日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年1月17日
