广州西二环高速公司有限公司2023年机电设备备品备件采购项目摄像机、LCD屏采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州西二环高速公司有限公司2023年机电设备备品备件采购项目
1.2项目地点：广州市
2. [bookmark: _GoBack]具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	1
	收费亭半球摄像机
	
	个
	2
	

	2
	路面摄像枪
	
	台
	6
	

	3
	大屏监视器LCD屏
	
	台
	8
	


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：108128.00元。
3. 技术要求
收费亭半球摄像机
形状:半球形摄像机; 
供电:支持独立供电和POE供电;
像素: 400万像素;
焦距: 2. 8mm;
红外:带夜视功能;
扩展接口:带拾音接口，
兼容性:兼容现有视频操控平台，更换时无需对现有设备调整,实现完全兼容替换使用。
路面摄像枪
形状:球形摄像机，路面室外高温环境下使用;
像素: 400 万像素;
焦距: 6. 0-240mm; .
变焦: 40 倍光学变焦;
红外功能:红外照射距离不小于200m;
扩展功能:支持预置点;
兼容性:兼容现有视频操控平台，跟换时无需对现有设备、平台系统调整，实现完全兼容替换使用。
大屏监视器LCD屏
尺寸: 55英寸，LCD 屏幕;
分辨率: 1920 X 1080@60 Hz (向下兼容) ;
亮度: 700cd/ m';
物理拼缝: 0. 88mm;
寿命:≥60000小时;
外形尺寸: 1210.81 (W) mm X 681.76 (H) mm X 68.9 (D) mm;
兼容性:兼容现有视频操控平台;更换时无需对现有设备、平台系统调整，实现完全兼容替换使用。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执+营业执照在2024年3月3日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年2月29日
