广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工-高压设备检修专业工程分包项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工-高压设备检修专业工程分包项目
1.2项目地点：珠海市
1.3项目类型：高压检修专业分包
1.4计划工期：1年
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 质保期：根据项目需求确定；
（3） 最高限价：350000.00元
3. 工程范围
主要施工内容为香海大桥全线高压电器设备检修及保养保洁服务。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“高压相关资质证书”的行业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月14日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月11日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《广东省珠海市香海大桥（含支线工程）机电工程建养一体化施工-高压设备检修专业工程分包项目采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	单位
	数量
	备注

	一
	高压设备维修保养保洁
	　
	　
	　

	1
	高压计量柜
	次
	84
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	2
	高压开关柜
	次
	216
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	3
	干式变压器SCRBH15-160kVA
	次
	12
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	4
	干式变压器SCRBH15-250kVA
	次
	12
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	5
	干式变压器SCB11-125kVA
	次
	24
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	6
	干式变压器SCB11-160kVA
	次
	60
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	7
	干式变压器SCB11-315kVA
	次
	48
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	8
	干式变压器SCB11-315kVA
	次
	24
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	9
	高压进线监测仪表
	次
	84
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	10
	高压馈线监测仪表
	次
	132
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	11
	变压器柜
	次
	84
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	12
	变电所监控柜
	次
	60
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	13
	接地铜排
	块
	84
	测试，维修，保养。每年1次

	二
	低压进线设备维修保养保洁
	　
	　
	　

	1
	低压进线监测仪表
	次
	144
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	2
	低压馈线监测仪表
	次
	2124
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	3
	低压电容监测仪表
	次
	84
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	4
	高频开关电源
	次
	84
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	5
	电容补偿柜GGJ 60kvar
	次
	12
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	6
	电容补偿柜GGJ 90kvar
	次
	12
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	7
	电容补偿柜GGJ  40kvar
	次
	24
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	8
	电容补偿柜GGJ  50kvar
	次
	36
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	9
	低压开关柜
	次
	408
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	10
	电力监控机柜
	次
	84
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	11
	数据采集器
	次
	24
	设备调试，维修，保养。
保洁，每月一次。

	12
	低压绝缘橡胶板
	次
	120
	保养、检测，每月一次。

	13
	安全标志警示牌
	次
	12
	保养，保洁，每月一次。如有损坏，无偿更换

	14
	配电房6S南网标示牌
	次
	12
	保养，保洁，每月一次。如有损坏，无偿更换

	三
	电缆检测
	　
	　
	　

	1
	电缆检测
	项
	1
	线缆检测，保养，每年出具一次检测报告。YJV-8.7/15KV-3×70mm²电缆单独出具检测报告。电缆清单详见附表。

	四
	设备材料维修更换
	　
	　
	　

	1
	YJV-8.7/15KV-3×70mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	2
	YJV-1KV-4×16mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	3
	YJLHV22-1KV-4×10mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	4
	YJLHV22-1KV-4×25mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	5
	YJV-1KV-4×35mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	6
	YJV-1KV 5×16mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	7
	YJLHV-1KV-3×25mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	8
	YJLHV-1KV-5×25mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	9
	YJV-1KV-4×50mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	10
	YJV-1KV-4×120mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	11
	YJV-1KV-4×185mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	12
	YJV-1KV-4×240mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	13
	YJV-1KV-4×16+1×10mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	14
	YJV-1KV-4×35+1×16mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	15
	YJV-1KV-4×150+1×70mm²
	米
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	16
	高压电缆头
	个
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	17
	低压绝缘橡胶板
	m²
	1
	修复、更换，据实际量，含材料费

	五
	静电及检测试验
	　
	　
	　

	1
	绝缘鞋检测试验
	双
	14
	按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；半年试验1次。

	2
	绝缘手套检测试验
	对
	14
	按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；半年试验1次。

	3
	验电笔检测试验
	个
	14
	按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；半年试验1次。

	4
	放电棒检测试验
	个
	14
	按要求检测、保养；提供检测报告和检测记录资料；半年试验1次。



