新光快速路综合管养项目2023-2026年度-固定软件维护与设备日常巡检保养施工围蔽框架协议采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：新光快速路综合管养项目2023-2026年度-固定软件维护与设备日常巡检保养施工围蔽框架协议
1.2项目地点：广州市
1.3项目类型：施工围蔽
1.4计划工期：12个月
2. 具体工程量清单
详见本公告附表1-工程量清单及对应的技术规范参数要求；
注：
（1） 各子项具体需求见工程量清单备注；
（2） 工程量按实计量；
（3） 最高限价：143500.00元
3. 工程范围
主要施工内容为高速公路、城市快速路及市政道路施工安全围蔽工作（包含围蔽车辆、设施、人员等）。
4. 供应商资格条件
承担本次施工工程的企事业单位应信用信誉良好，具有“施工劳务不分等级”的建筑业企业资质，且持有有效的法人营业执照和安全生产许可证。
本项目不接受联合体响应。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月14日17：00之前发送至采购人邮箱：851857739@qq.com，以邮件到达邮箱的时间点为准，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采  购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号
联  系  人：余工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月11日


响 应 回 执



广东诚泰交通科技发展有限公司：
我单位于2024年  月  日在广州交正招标代理网站获取到贵单位发布《新光快速路综合管养项目2023-2026年度-固定软件维护与设备日常巡检保养施工围蔽框架协议采购意向征集公告》，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  

单位名称：（盖章）
联系人：
联系电话：
                   电子邮箱：
年    月    日







（后附营业执照、资质证书、安全生产许可证）
附表1：工程量清单
	子目号
	子目名称
	品牌
	单位
	数量
	对应的技术规范参数
	备注

	1
	施工围蔽
	含100km/h防撞车
	台班
	35
	按公司施工围蔽标准，包含（隧道）封闭应急车道、外侧一车道、内侧一车道、外侧两车道、内侧两车道、立交入口匝道、立交出口匝道、立交匝道、临时作业区施工围蔽等。规范参照附件：1.《GB5768.4-2017 道路交通标志和标线 第4部分：作业区》；2.《JTG H30-2015 公路养护安全作业规程》；3.《广州交通投资集团道路养护作业区安全标准化指南》
	乙方含防撞车、施工围蔽车辆、围蔽设施及围蔽人员。8小时为一个台班，每次工作不足4小时按半个台班计，超过4小时不足8小时按一个台班计。单台班时间内围蔽及撤场次数不超过2次按单台班算。围蔽及撤场次数在3到4次时，按1.5个台班计算。每天工作一个台班，一版不安排加班。（如有特殊需要，经过甲方人员同意，可以加班。超过8小时不足12小时按1.5台班，以防司机、操作人员、交通疏导人员、检测人员疲劳工作导致事故）若计量台班少于出车天数，以出车天数计（人力不可抗拒的自然灾害影响的未工作时间不计设备台班）



