广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段新增发卡机改造项目自助发卡机采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机场高速路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	508-40-2
	自助发卡机
	
	套
	4
	


清单说明：
（1）  包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：257341.32元。
3. 技术参数
独立式自助发卡机：                                     
（1）标配上下双工位； 
（2）总 CPC 卡容量：≥500 张，适应 CPC 卡尺寸 86×54mm,厚度 5±0.2mm； 
（3）具备 CPC 卡容量监测，具备上传 CPC 卡容量不足信号； 
（4）支持 CPC 卡读写，读写器接口符合交通运输部路网监测与应急处置中心《取消高速公路省界收费站工程车道系统 IC 卡读写器接口协议》； 
（5）支持下工位伸缩，伸缩范围≥15cm（可根据现场环境调节）； 
（6）切换响应时间：<2 秒，传动件寿命：不少于 100 万次，卡机构运转异常率：< 0.003%； 
（7）显示器：配备 LCD 高亮显示屏，阳光下可见； 
（8）配备有按钮求助功能，搭配一套声光报警器；  
（9）配备机柜空调； 
（10）机器应设立侧柜，侧柜顶部应配备摄像头，用于监控收费员在侧柜进行的收费操作（拍摄到收费键盘）；
（11）支持纸券热敏打印功能；                                   
（12）读写器：每套自助发卡设备配套读写器1个，支持 CPC卡读写，适用自助发卡机天线板接口，读写器接口符合交通运输部路网监测与应急处置中心《取消高速公路省界收费站工程车道系统 IC 卡读写器接口协议》；
（13）空气开关：每套自助发卡设备开关32A/1P，2个；16A/1P，6个；10A/1P 2个；                                                        
（14）机架式PDU排插：每套自助发卡设备配备PDU排插1个，带开关，适用标准19英寸机柜，8位二三插座；
（15）4U配电箱：每套自助发卡设备配备配电箱1个，可安装16个以上1P空开，带地排、零排；                            
[bookmark: _GoBack]（16）含车道控制器：每套自助发卡设备配套1个。
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年3月22日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年3月20日
