大广高速2022年道路安全处治工程机电专项施工项目车行信号灯、交通监控摄像机等设备采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：大广高速2022年道路安全处治工程机电专项施工项目
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	车行信号灯(满屏灯)
	
	套
	2
	第1页-第3页、S1-JD-04

	2
	车行信号灯(箭头灯)
	
	套
	6
	第1页-第3页、S1-JD-04

	3
	人行信号灯(带倒计时器，盲人声响
提示)
	
	套
	4
	第1页-第3页、S1-JD-05

	4
	车行信号灯杆体及基础(单柱式)
	
	套
	1
	第1页-第3页、S1-JD-04

	5
	车行信号灯杆体及基础(悬臂式杆
体，悬臂长8m)
	
	套
	1
	第1页-第3页、S1-JD-04

	6
	车行信号灯杆体及基础(悬臂式杆
体，悬臂长12m)
	
	套
	1
	第1页-第3页、S1-JD-04

	7
	人行信号灯杆体及基础(单柱式)
	
	套
	1
	第1页-第3页、S1-JD-05

	8
	交通监控摄像机
	
	套
	1
	第1页-第3页

	9
	交通监控摄像机机箱
	
	套
	1
	第1页-第3页

	10
	交通监控摄像机杆体及基础(悬臂式
杆体，10m高，悬臂长4m)
	
	套
	1
	第1页-第3页

	11
	信号主机
	
	套
	1
	S1-JD-09

	12
	信号主机机箱、配电箱及基础接地
	
	套
	1
	S1-JD-08

	13
	车行信号灯控制电缆RVV 5×1.5mm2
	
	米
	450
	RVV 5×1.5mm2

	14
	人行信号灯控制电缆RVV 4×1.5mm2
	
	米
	100
	RVV 4×1.5mm2

	15
	交通监控摄像机供电电缆RVV
3×1.5mm2
	
	米
	70
	RVV3×1.5mm2

	16
	供电电缆YIV 3×10mm2
	
	米
	800
	YJV3×10mm2

	17
	1孔φ90 PE管
	
	延米
	900
	φ90

	18
	2孔φ114镀锌钢管
	
	延米
	50
	

	19
	光纤收发器
	
	对
	1
	传输距离≥60KM

	20
	防雷设备(含电源防雷器、信号防雷器 )
	
	项
	1
	

	21
	网络一次性接入工程(含3年网络租赁费)
	
	项
	1
	含一条100M专线网络


清单说明：
（1） 供应商需按上述清单所列设备完整供货，设备需满足图纸参数要求，详见附件图纸；
（2） 包含税费、运输费、调试费及缺陷的维护等一切费用；
（3） 最高限价：280943.27元。
3. 技术参数
详见附件
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。

5. 响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照盖章件在2024年3月23日16：00之前发送至采购人邮箱：linrc202312@126.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：林工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月21日


附件：设计说明及图纸
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