2022年琶洲大桥维修改造专项激光传感器采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：2022年琶洲大桥维修改造专项
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	激光传感器
	
	台
	2
	

	2
	中央数据采集控制器
	
	台
	1
	

	3
	安装支架
	
	个
	2
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：59085.8元。
3. 技术参数
 5.3 激光交调站
整套系统三年质保。
（1）激光传感器
◇类型：高速扫描。
◇扫描角度：180°。
◇扫描频率：50HZ。
◇角度分辨率：0.5°。
◇测距范围：0.5米～30米（10%反射率物体）。
◇测距误差：≤60mm。
◇通讯接口：10/100M 以太网。
◇激光等级：I 级，人眼安全。
◇光源波长：905nm，不可见。
◇防护等级：IP68。
◇MTBF≥50,000h。
（2）中央数据采集控制器
◇流量统计精度：≥98%。
◇综合车型识别精度：≥90%。
◇单一车型识别精度：≥90%，置信度：95%。
◇速度检测范围：0～200km/h。
◇平均速度检测精度：≥95%。
◇检测车道数：路侧安装支持6车道。
◇数据存储时间：≥10年。
◇结构稳定性：最大抗风能力40m/s。
◇MTBF≥50,000h。
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4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年3月29日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年3月27日
