[bookmark: _GoBack]广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目（S73 南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段CPC卡读写器采购意向征集公告 
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-1-1-19-2
	CPC卡读写器
	
	套
	5
	


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：11000.00元。

3. 设备参数
CPC卡读写器
一、功能要求
1.CPC卡读写器用于读写CPC复合卡的有源标签和（或）非接触式IC卡中的信息，发行（读写）CPC复合卡，设置复合卡的工作状态。
2.CPC卡读写器主要由读写核心单元、读写天线和接口等组成。满足RFID复合卡的读写功能要求，并且符合JR/T 0025.10-2005、ISO/IEC 7816和ISO/IEC 14443 TYPE-A标准的相关规定。
3.CPC卡读写器能对符合全国高速公路应用的复合通行卡、逻辑加密卡（非接触式IC 卡）和双界面CPU 卡进行读写及相关操作，具有SAM 认证模块，SAM模块采用本标准之卡片应用要求规定的接触式CPU 卡（PSAM 卡），可以完成本标准之车道系统处理流程。 
4.CPC卡读写器应具有极强的抗干扰能力。机箱应全封闭，防尘、防水、防震、免维护。车辆上或车道附近使用的无线电设备及各种电气装置不应对复合读写器工作造成干扰或错误读/写。 
5.CPC卡读写器应配套提供密码校验等操作的标准库函数。
二、主要技术指标
（1）物理层技术要求
用于读写复合通行卡（CPC）的有源标签和（或）IC 卡中的信息，发行复合通行卡，设置复合通行卡的工作状态。复合卡读写器物理层技术要求应满足下表规定。

	序号
	项   目
	技术要求

	1
	5.8GHz 
无线链路
	载波频率
	5.8GHz

	
	
	信道占用带宽
	≤5MHz

	
	
	频率容限
	±200ppm

	
	
	e.i.r.p
	≤+10 dbm

	
	
	杂散发射30MHz-1000MHz
	≤-36 dbm/100kHz

	
	
	杂散发射400MHz-2483.5MHz
	≤-40 dbm/1MHz

	
	
	杂散发射3400MHz-3530MHz
	≤-40 dbm/1MHz

	
	
	杂散发射5725MHz-5850MHz
	≤-33dbm/100kHz

	
	
	杂散发射其他1GHz-20GHz
	≤-30 dbm/1MHz

	
	
	接收灵敏度
	≤-65 dbm

	
	
	调制方式
	ASK

	
	
	调制系数
	0.7—0.9

	
	
	编码方式
	FMO

	
	
	位速率
	512 kbps

	
	
	位时钟精度
	±1000×10-6

	
	
	唤醒方式
	14k 方波唤醒或整车通信帧信号唤醒

	
	
	唤醒灵敏度
	≤-50 dbm

	
	
	接收带宽
	5.825GHz-5.845GHz

	
	
	BER
	10×10-6

	
	
	前导码
	16 位“1”加16 位“0”

	
	
	后导码
	最多8位

	2
	13.56MHz 无线链路
	
	符合ISO/IEC14443TypeA 标准相关规定



（2）系统应用要求

	序号
	功能及性能
	指标要求

	1
	数据存取和访问控制
	应支持《广东省高速公路联网收费系统》算法

	2
	具备ICC 读写接口
	符合ISO/IEC 7816 和ISO/IEC 14443TYPE-A 
标准的相关规定

	3
	ICC 交易流程
	符合JR/T 0025.10-2005
	

	4
	功能部件
	ICC 读写接口、RS232 串口、红绿指示灯、蜂鸣器等标准配置部件。

	5
	可靠性
	平均无故障时间应大于50,000h

	6
	PSAM 卡槽数
	至少4个

	7
	环境条件
	工作温度：-20℃～+70℃； 
相对工作湿度：5％～95％；
静电：≥8kV；
振动： 应符合GB/T 2423；
冲击：应符合GB/T 2423.6 试验Eb 和导则；
防水等级：P65；
防紫外线老化。



4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年4月10日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年4月8日
