广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、机二高、花莞及广佛肇高速路段路灯无线控制改造项目采购意向征集公告
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-机高、机二高、花莞及广佛肇高速路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-5-1-3-19
	路灯 8回路无线控制器
	
	台
	38
	含安装

	409-2-2-1-1-1-34
	日夜型球型网络摄像机
	
	套
	35
	含安装

	409-2-2-1-1-4-9
	摄像枪立柱
	
	套
	18
	5m，含安装配件、避雷针

	409-2-2-1-1-4-8
	不锈钢户外技术柜箱
	
	个
	30
	含安装

	409-2-4-9-1-1
	PVC25管
	
	米
	600
	含安装


清单说明：
（1）  包括运输费、安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：657341.96元。
3.技术参数
（1）路灯 8回路无线控制器
包含：
1、IFCX设备驱动器
2、中国移动物联卡 36G 一年流量
3、三相数字式多功能测控电表
4、电流互感器 
5、8回路无线控制器

（2）日夜型球型网络摄像机
200万4寸23倍红外4G网络高清智能球机_直流，支持4G（移动、联通，电信)网络传输支持1/2.8”200万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光100m适用于:农田、森林，河道、水库、矿区、野外等场景支持区域:入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测内置加热玻璃，有效除雾支持超低照度，0.005 Lux F1.6(彩色》，0.001 Lux @1.6(黑日)，0 Lux with IR支持23倍光学变倍，16倍数字变倍支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态支持4G(移动、联通、电信)网络传输，兼容3G(移动、联通、电支持定时抓图与事件抓图功能支持海康SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP，支持萤石云平台接入支持定时任务，一键守望，一键巡航功能IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T176262/3/4/5/6四级标准支持485读取海康标准电池电里信息并进行OSD香加支持一进一出报警，一进一出音
（3）不锈钢户外技术柜箱
[bookmark: _GoBack]材质：304不锈钢
规格：300*250*150
内装16A带漏电断路器1个，单相3级避雷器1套
4.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及本公司营业执照在2024年4月13日17：00之前发送至采购人邮箱：18221532652@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
3. [bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：张工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年4月11日
