[bookmark: _GoBack]广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化路段雨棚洗墙灯、灯开关电源等采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-新化路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-5-2-7
	雨棚洗墙灯
	
	个
	660
	

	409-2-5-2-14
	雨棚灯开关电源（室外）
	
	个
	30
	

	409-2-8-10-1-19
	亚克力面板
	
	米
	660
	


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、现场安装调试、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：237669.00元。
3. 供应商资格条件
409-2-5-2-7  雨棚洗墙灯
防护等级：IP66；
光源：欧司朗；
灯具尺寸：120*101*999；
电气要求：固定电流，-20°C~+45°C，Ra≥80；
防火等级：阻燃等级V-0级；
灯体材质：铝+扩散板+青光钢化玻璃；
发光颜色及像素：RGB；
芯片数量：96pcs；
发光角度：120°；
工作电压：DC24V；
额定功率：30W；
绝缘等级：CLASS Ⅲ；
控制方式：DMX512；
信号出线：2*0.75+3*0.3mm²；
工作环境温度：一20℃～+45℃；
工作环境湿度：0 - 90%RH；
存储温度：一30℃～+45℃；
光源使用寿命：≥50000hours（小时）。
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4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年4月17日16：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年4月15日
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