广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目（S73 南沙港快速路及S76黄榄快速干线）路段55寸高亮LCD显示单元采购意向征集公告 
1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路2023-2026年度机电养护综合管养项目-南沙港路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	409-2-2-3-3-1
	55寸高亮LCD显示单元
	
	套
	1
	


清单说明：
（1）  包括运输费、指导安装调试费、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价：14750.00元。

3. 设备参数
LCD液晶显示单元；

尺寸：55英寸；

分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；

视角：178°(水平)/ 178°(垂直)；

响应时间：8 ms (G to G)；

对比度：1200:1；

亮度：700cd/㎡；

物理拼缝：3.5mm；

音视频输出接口：HDMI × 1, VGA × 1, CVBS × 1

控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1

音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, CVBS × 1, USB × 1

功耗：≤ 230 W

待机功耗：≤ 0.5 W

电源：100～240 VAC，50/60 Hz

工作湿度：20%～90% RH（无冷凝水）

存储湿度：5%～90% RH（无冷凝水）

存储温度：-20℃～65℃

工作温度：0℃～40℃

寿命：≥60000 小时；

产品尺寸：1213.5 (W) mm × 684.3 (H) mm × 70.59 (D) mm

边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）；
4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及响应公司营业执照扫描件在2024年5月15日17：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
[bookmark: _GoBack]联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                           2024年5月13日
