南沙至中山高速公路项目机电工程施工（JD01合同段）高精度地图采集及制作、地图引擎模块采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：南沙至中山高速公路项目机电工程施工 （JD01合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-15-3
	高精度地图采集及制作
	
	项
	1
	

	805-2-2-7
	地图引擎模块
	
	套
	1
	


清单说明：
（1） 详细需求清单及技术参数见后附附件；
（2） 最高限价：774986.00 元。
3. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合后附附件设备清单及技术要求。
4. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年5月31日17：00之前发送至采购人邮箱：1204355776@qq.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
5. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：刘工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月29日



附件：详细需求技术参数及清单
	序号
	系统/产品
	功能模块
	功能说明
	单位
	数量

	1
	dem高程数据
	5m精度DEM
	提供集团高速范围内数字高程模型（DEM）数据，其中高速公路周边（1 公里内）提供5 米或以上精度DEM 数据并做好衔接处的融合处理。
	元/平方公里
	32

	
	
	12.5m精度DEM
	其余范围提供12.5 米或以上精度DEM 数据，并做好衔接处的融合处理。
	元/套
	1

	2
	卫星影像
	0.5m精度DOM
国内高景
	提供集团高速范围内数字正射影像DOM 数据，其中集团高速范围周边（1 公里内）提供0.5 米或以上精度DOM 数据，
	元/平方公里
	32

	
	
	1m精度DEM
	其余范围提供1 米或以上精度DOM 数据。
	元/平方公里
	5000

	3
	高精地图数据采集
	采集车采集-双向
	[bookmark: _GoBack]1.数据采集能力要求：高精度地图数据采集、自检、解 算、清洗、入库，高精地图自动化处理、地图要素人工制作。数据采集细化要求：配备有 Lidar、camera、GPS、IMU 等传感器的采集车，采集包括行包括行车轨迹、图像、激光点云等数据。支持数据自检和入库检查过程中的补充采集。
2.采集范围：南中高速公路，包括道路、路口及其附属设施，具体道路清单待项目实施时共同协商选取，上下线分离道路双方向分别计算里程。
3.采集元素要求：高精地图提供道路交通标志线、标识牌等道路设施的精准位置和图像，支持路口静态交通元素数字化，包括路面、交通标志线（车道线、指示箭头、停止线、人行横道线、待行区域线、路面文字等）、交通标志、电警杆、红绿灯杆、交通护栏等主要交通元素数字化，数字化模型为ShapeFile 格式标准。
4.高精地图的制作和编译能力要求：具备采集数据的处理能力，如高精轨迹解算、激光点云拼接、生成反射值地图，具备基于深度学习的元素识别和点云分类，对激光和图像进行高精地图要素的自动化识别能力。需要具备复杂城区高精地图的量产制作能力，制定高精地图所需的数据规格和制作工艺，并涵盖多种要素类别，比如：车道线、路缘石、防护栏、地面箭头等高精地图要素；设计发布高精地图的数据格式。
	公里
	64

	4
	对接服务
	业务系统交互对接
	针对业务系统的数据交互需求，定制开发数据接口。
	套
	1

	5
	Minemap引擎
	
	基于WebGL技术的矢量化地图发布技术，实现地图个性化渲染。 
支持地图无级缩放；支持旋转、切换视角、倾斜等展示效果 ；支持地图飞行等效果。
地图样式高自由度配置：提供地图配置编辑功能， 支持对数据进行条件过滤，数据的颜色、宽度、样式、展示级别等可自定义设置，快速创建专属地图。可基于样式、底图和模板的个性化配置，实现地图高度定制化。
提供大规模数据的可视化引擎，支持散点图、聚合图、基础热力图、网格热力图、柱状热力图、柱状图、OD图、航线图、轨迹图、车辆轨迹追踪、粒子特效。
	套
	1


清单说明：（1）内容包括：数据采集费、处理费、软件开发费、安装部署费、技术培训费、调试费、保险费、税费、配合相关单位检测、保证测试、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（1） 以上报价清单内的地图引擎需满足：应为标准化软件产品，可支持接入和使用不同图商采集的地图数据；
（2） 报价清单内的地图引擎在最终合同签订并完成合同内供货任务后，需完成地图引擎的交付，指卖方向买方（广东诚泰交通科技发展有限公司）提供的专有信息和资料，一般包括软件、软件开发包、应用程序设计界面工具包、相关程序源代码、需求规格说明书、设计文档、测试文档和用户手册等软件和文档。

