海珠湾遂道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工
线缆采购意向征集公告
1.项目概况
1.1项目名称：海珠湾遂道工程通信线路迁改工程-南环管线迁改施工
1.2项目地点：广州市
2.具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	二、一次临时改迁工程量清单

	二（1）
	架空线
	
	米
	1260
	
	
	7/2.2镀锌钢绞线，
挂线间距约0.5米

	二（2）
	桥墩抱箍钢绞线支架
	
	套
	16
	
	
	

	二（3）
	桥侧钢绞线支架
	
	套
	22
	
	
	

	二（4）
	辅材
	
	批
	1
	
	
	含钢绞线附件，
挂线钩或扎带等

	二（5）
	广播功放电缆
	
	米
	630
	
	
	YJLHV-4*25+16

	二（6）
	监控电缆
	
	米
	630
	
	
	YJLHV-4*25+16

	二（7）
	广播光缆
	
	米
	680
	
	
	GYTA-8

	二（8）
	主干光缆
	
	米
	680
	
	
	GYTA-96

	二（9）
	监控光缆
	
	米
	680
	
	
	GYTA-96

	二（10）
	96芯光缆接续盒
	
	套
	4
	
	
	

	二（11）
	8芯光缆接续盒
	
	套
	2
	
	
	

	二（12）
	电缆接续盒
	
	套
	4
	
	
	

	二（13）
	其他光缆
	
	米
	2720
	
	
	4根GYTA-96

	二（14）
	其他光缆接续盒
	
	套
	8
	
	
	96芯，含接续

	三、二次临时改迁工程量清单(桥底施工，不需考虑围蔽)

	三（1）
	架空线
	
	米
	200
	
	
	7/2.2镀锌钢绞线，挂线间距约0.5米

	三（2）
	桥侧钢绞线支架
	
	套
	10
	
	
	

	三（3）
	广播功放电缆敷设
	
	米
	100
	
	
	YJLHV-4*25+16

	三（4）
	监控电缆敷设
	
	米
	100
	
	
	YJLHV-4*25+16

	三（5）
	光缆敷设
	
	米
	600
	
	
	GYTA-96

	三（6）
	辅材
	
	批
	1
	
	
	含钢绞线附件，
挂线钩或扎带等

	四、永久恢复工程量清单

	四（3）
	10孔硅芯管敷设
	
	延米
	440
	
	
	10孔40/33

	四（4）
	监控电缆敷设
	
	米
	440
	
	
	YJLHV-4*25+16

	四（5）
	广播功放电缆敷设
	
	米
	440
	
	
	YJLHV-4*25+16

	四（6）
	广播音频线
	
	米
	450
	
	
	RVVP2*2.0

	四（7）
	广播光缆敷设
	
	米
	480
	
	
	GYTA-8

	四（8）
	主干光缆敷设
	
	米
	480
	
	
	GYTA-96

	四（9）
	监控光缆敷设
	
	米
	480
	
	
	GYTA-96

	四（12）
	96芯光缆接续盒
	
	套
	4
	
	
	

	四（13）
	8芯光缆接续盒
	
	套
	2
	
	
	

	四（14）
	电缆接续盒
	
	套
	4
	
	
	

	四（15）
	其他光缆
	
	米
	1920
	
	
	4根GYTA-96

	四（16）
	其他光缆接续盒
	
	套
	8
	
	
	96芯，含接续



清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 最高限价149306.80元。
3.供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
4.响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照在2024年6月2日12：00之前发送至采购人邮箱：1263635487@QQ.com，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960]5.联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
[bookmark: _GoBack]采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：梁工
电      话：020-39185344
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年5月30日
