广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）视频上云网关采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州市从化至黄埔高速公路一期工程机电工程（SG09合同段）
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	备注

	804-16-1
	视频上云网关
	
	套
	1
	


清单说明：
（1） [bookmark: _GoBack]包括运输、保险费、指导安装调试、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） 质保期：两年；
（3） 最高限价：162000.00元。
3. 技术要求
804-16-1	视频上云网关
-应能够对接主流厂商的摄像机或平台的视频码流，且优先按GB/T28181或GB/T28059方式对接；
-具备将摄像机视频以标准的H.264编码成不低于32Kbps（25帧、CIF分辨率）或不低于1Mbps（25帧）码流；
-通过RTMP协议推送至部级云平台，最少达到可同时推送100路不低于32Kbps（25帧、CIF分辨率）或30路不低于1Mbps（25帧）码流视频的能力。
-按部级云平台统一要求，视频上云网关提供推送和中止摄像机视频流的接口以及云台控制接口。
-路段视频上云网关应能将全部摄像机（收费站车道、收费亭监控设施除外）同时接入，确保所有视频资源同时在线和可控。
-满足部/省级平台转码及推流要求。
-支持网关、总部之间的全加密互联，点到点，点到多点的安全VPN隧道连接。
-支持对物联网业务攻击行为检测（针对各类物联网协议的如MQTT、COAP、ModbusTPC等的网络攻击），进行实时告警和策略处置。
-产品厂商具备TL9000证书(提供证书)，产品厂商具备中国电子信息行业联合会颁发的信息系统建设和服务能力等级CS4证书(提供证书)，产品厂商具备中国信息安全测评中心颁发的CISP-DSG授权运营中心资质证书(提供证书)。

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执及营业执照电子版在2024年06月15日17：00之前发送至采购人邮箱：gzlhr2@163.com，逾期无效。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]联系方式
采购  人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院二号楼
联  系  人：廖工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年06月13日

