混凝土钻孔取芯机及集料仪器设备采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK34]1.1交货期：15天。
1.2询价范围：混凝土钻孔取芯机及集料仪器设备采购服务。
1.3交货地点：广州市。
[bookmark: _GoBack]1.4最高限价：33000元
2.技术需求
2.1采购内容：：为了满足集料新规范的试验检测要求，需采购一批满足试验检测要求的仪器设备，同时为了满足日常抽芯的工作需要，需采购一台混凝土钻孔取芯机，仪器设备均为全新的、未使用过的仪器，供应商同时负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务，并协助我方送检，送检费用由我方提供，仪器清单及规格、性能参数如下表；
	序号
	仪器设备名称
	性能参数
	单位
	数量
	备注

	1
	分料器
	粗集料（槽格宽度60mm）
	个
	1
	/

	2
	分料器
	细集料（槽格宽度20mm）
	个
	1
	/

	3
	集料筛
	2.36-0.075mm（编织网）（0.075/0.15）
	套
	1
	/

	4
	集料筛
	4.75-37.5mm（冲孔板）
	套
	1
	/

	5
	网篮
	吊线：耐锈蚀、不吸湿的细线，连接浸水天平和吊篮
吊篮：线直径不大于1mm，其长度应保证水槽加水至溢流孔位置时，吊篮顶部离水面距离不小于50mm。
	个
	2
	/

	6
	容量瓶
	容量：5000mL
内径：38mm±3mm
	个
	2
	

	7
	容量瓶
	容量：2000mL
内径：27.5mm±2.5mm
	个
	2
	

	8
	新标准集料坚固性测定仪
	1、容器：55L不锈钢容器。
2、粗集料三脚网篮：网篮外径为100mm，高150mm，孔径2.36mm（3个）；网篮外径为150mm高150mm孔径2.36mm（1个）；网篮外径为250mm高250mm孔径2.36mm（1个）；
3、细集料三脚网篮：网篮外径为70mm高 70mm 孔径：0.15/0.315/0.6/1.18不锈钢制（各1个）
4、电源电压：220V
5、加热功率：1500W
6、制冷功率：1000W
6、温度应保持范围：21±1℃
7、升降次数：25次
8、具有自动加温，恒温，循环次数等功能，保温时间实现自动控制、记录。
	台
	1
	

	9
	金属捣棒
	直径：16mm，长度：600mm，一端加工成半球
	支
	1
	

	10
	砂当量试筒
	试筒内径：32mm，高度：430mm±0.25mm
	支
	3
	

	11
	砂当量活塞
	配重块底面至底座底部的长度：440mm±0.25mm
配重：直径60mm±0.25mm
	支
	1
	

	12
	电子分析天平
	200g/0.1mg
	台
	1
	

	13
	容量瓶
	容量：500mL
	个
	8
	

	14
	容量瓶
	容量：1000mL
内径：23mm±2mm
	个
	2
	

	15
	玻璃色标
	/
	套
	1
	满足《透明液体颜色测定方法（加德纳色度）》（GB/T22295）的11号加德纳玻璃色标。

	16
	混凝土钻孔取芯机
	功率：13HP（电启动）
最大钻孔取芯直径φ200mm；
最大钻孔取芯深度700mm；
主轴转速：200-1000r/min；
	套
	1
	配置：100mm钻头一支，150mm钻头一支，150mm×600mm钻头一支，专用板手两把，铁锤一把


3.供应商资格条件
3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2021年6月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询比公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。
3.4 信用信誉良好，具备履行本项目服务的能力。
4．响应回执的递交
凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2024年6月18日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2024年6月14日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 混凝土钻孔取芯机及集料仪器设备采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

