广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广河路段自动道闸采购意向征集公告

1. 项目概况
1.1项目名称：广州交投集团营运道路 2023-2026 年度机电养护综合管养项目-广河路段
1.2项目地点：广州市
2. 具体工程量清单
	序号
	材料/设备名称
	品牌/型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	409-2-8-3-2
	进出口道闸（含栏杆栏栅）
	
	对
	1
	
	
	道闸栏杆款
防护等级： IP54  ；
二栏杆杆长：5米，起落速度6秒；
防砸车功能：支持外接防砸雷达、车辆检测器、红外对射、压力波等感应设备来实现防砸车。

	409-2-8-3-5
	车牌识别一体机
	
	套
	2
	
	
	箱体防水等级：IP54
车牌识别摄像机： 300万高清镜头，综合识别率达99 %
外置补光灯: 50Hz  功率11W  
发光角度30°  正白色温5500K-6200K 1300LM（流明）
车牌防伪:支持异常车牌（手机拍照、打印）告警
通讯方式： TCP/IP
宽动态范围 ：＞120dB
车辆捕获率：≥99.9%准确率 
单车牌识别时间 ：≤150ms
算法： 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、特殊车牌（另行评估）等
兼容管理软件 

	409-2-8-3-4
	数字车辆检测器
	
	套
	2
	
	
	数字式车辆检测器（货车、半挂车使用）

	409-2-1-1-24-1
	地感线圈
	 
	个 
	2
	
	
	专业地感线圈，国标纯铜

	409-2-1-5-4-1-1
	5口/8口千兆交换机
	
	台
	2
	
	
	

	409-2-4-5-3-1
	六类以下网线
	
	米
	60
	
	
	

	合计：
	￥


清单说明：
（1） 包括运输、保险费、税费、试运行及缺陷的维护等一切费用；
（2） [bookmark: _GoBack]最高限价：45469.81元。
3. 技术参数

4. 供应商资格条件
信用信誉良好，所供设备符合本工程量清单设备技术要求。
5. 响应回执的递交
凡有意参加本次采购且具备履行本项目能力的供应商，请将附于本公告后的响应回执在2024年6月30日16：00之前发送至采购人邮箱：957638088@qq.com，逾期无效，回执命名“XX项目xx采购xx供应商响应回执”。采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，不再另行发布采购公告。
6. [bookmark: _Toc332965960][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332793818]联系方式
采购人：广东诚泰交通科技发展有限公司
采购人地址：广州市番禺区洛浦街道北环路87号道路研究院有限公司二号楼
联  系  人：卢工
电      话：020-39185740
广东诚泰交通科技发展有限公司
                                              2024年6月27日
