静载测试仪设备采购服务
询价意向征集公告
1．项目基本概况
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]1.1交货期：7天。
1.2询比范围：静载测试仪设备采购服务。
1.3交货地点：广州市。
1.4最高限价：125600元
2.技术需求
2.1采购内容：根据建设工程行业监管的要求以及为了满足日常地基基础项目的正常开展，需采购两台静载测试仪设备，仪器设备均为全新的、未使用过的仪器，供应商同时负责仪器的运输、安装、调试和培训等服务，仪器性能参数应满足：（1）超高压自动换向，换向压力＞55MPa；带手动加卸载按钮；（2）前端机内置GPS定位系统，定位精度为试验桩周15米内；（3）内置工业4G模块（非USB上网卡）、WiFi，应具备与广州市建设工程质量监管综合平台系统兼容并数据对接功能；（4）可同时连接2台千斤顶；同时可配接无线荷重传感器；（5）主机内置有最新国家行业规范及各地方规范，具有完善的查询显示功能以及自动存储备份数据，电子盘容量不得小于16G，并配置完善后处理软件；（6）压力传感器应为无线数字压力表，信号类型为加密无线信号；（7）压力传感器量程不低于60MPa，通道数不少于1道，准确度优于或等于0.5级，分辨率不低于0.01MPa；位移传感器单次量程不低于50mm，类型需为数字防水无线传感器，信号类型为加密无线信号，位移测试通道数不少于4个，分辨率不低于0.01mm。
3. 供应商资格条件
3.1本次询价要求报价人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的有效的营业执照；近3年内（2021年6月1日至递交响应文件截止之日止）至少承揽过1项仪器设备供应或销售业绩，在信誉等方面具有相应的服务能力。
3.2本次询价不接受联合体报价。
3.3与采购人存在利害关系可能影响询价公正性的法人，不得参加报价；若存在单位负责人[footnoteRef:0]为同一人、或者存在控股[footnoteRef:1]、管理关系[footnoteRef:2]的不同单位、不得同时参加本次询价项目的报价，否则均按废标处理。 [0: 单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。]  [1: 控股是指股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股。]  [2: 管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。] 

4．响应回执的递交
[bookmark: _GoBack]凡有意参加本次询价采购的供应商，将附于本公告后的响应回执在2024 年 7 月 24 日之内发送至询价采购人邮箱：1318567826@qq.com，逾期无效。询价采购人在收到响应回执后根据供应商信用信誉等情况进行讨论提议，按优先选取本公司库内供应商原则开展后续采购活动，不再另行发布采购公告。
[bookmark: _Toc332793818][bookmark: _Toc332793891][bookmark: _Toc332965960]5. 联系方式
采  购  人：广州诚安路桥检测有限公司
采购人地址：广州市白云区新广从一路338号
联  系  人：许工
电      话：020-87436572
传      真：020-87436572
广州诚安路桥检测有限公司
2024 年 7 月 22 日



响 应 回 执
（仅供参考）
广州诚安路桥检测有限公司：
我单位于    年  月  日在广州市交正工程咨询有限公司网站获取到贵单位发布《 静载测试仪设备采购服务 》采购活动的意向征集公告，我单位有意向参加本次采购活动。
特此确认。  
 
                  单位名称：                          （盖章）
联系人：                           
联系电话：                         
                电子邮箱：                         

年    月    日

